|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| 1. | **Информационный щит****МФ 6.20****E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\3 МФ\04 Машинки, кораблики\МФ 4.022\МФ 4.022.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  |  2120 (± 10мм) |
| Длина (мм) |  915(± 10мм) |
| Ширина (мм) |  57 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы**  |
| Фанерный щит | В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм.  |
| Ножки | В кол-ве 2шт. должен быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки 3.5 мм с четырьмя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под два мебельных болта. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.  |
| Описание | Информационный стенд должен состоять двух металлических ножек и одного фанерного щита. |